**湛江中心人民医院洁净空调初、中效过滤器及回风过滤器采购需求书**

根据医院感染管理的要求，我院近期内需采购洁净空调初、中效过滤器及回风过滤器一批。考虑到使用需求，这批过滤器需分三个批次交付，现对技术要求、采购内容、资质要求，商务要求明确如下:

一、**技术要求**

（一）初效过滤器技术要求

1、可多次清洗利用

2、过滤效率：G4

3、外框：铝合金，四周平滑

4、内骨架：喷塑材质

5、符合GB/T 14295-2008《空气过滤器》标准

（二）中效过滤器技术要求

1、过滤效率：F8

2、外框：铝合金，四周平滑

3、内骨架：喷塑材质

4、符合GB/T 14295-2008《空气过滤器》标准

（三）回风过滤器技术要求

1、可多次清洗利用

3、外框：铝合金，四周平滑

4、内骨架：喷塑材质，方格网

5、符合GB/T 14295-2008《空气过滤器》标准

**二、采购内容**

**（一）第一批交付过滤器415个，具体采购参数及数量见下表：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第一批交付的过滤器具体采购参数及数量清单** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **过滤效率** | **尺寸（**mm） | **工艺/材质** | **数量（个）** |
|
| 1 | 初效过滤器 | G4 | 594\*198 \*95 | 子母架 | 18 |
| 2 | 初效过滤器 | G4 | 594\*594 \*95 | 子母架 | 92 |
| 3 | 初效过滤器 | G4 | 594\*490 \*95 | 子母架 | 16 |
| 4 | 初效过滤器 | G4 | 594\*289 \*95 | 子母架 | 38 |
| 5 | 初效过滤器 | G4 | 289\*289 \*95 | 子母架 | 3 |
| 6 | 初效过滤器 | G4 | 592\*490\*381 | 袋式 | 4 |
| 7 | 初效过滤器 | G4 | 592\*592\*381 | 袋式 | 2 |
| 8 | 初效过滤器 | G4 | 490\*290\*46 | 板式 | 3 |
| 9 | 初效过滤器 | G4 | 595\*290\*46 | 板式 | 1 |
| 10 | 初效过滤器 | G4 | 595\*490\*46 | 板式 | 3 |
| 11 | 初效过滤器 | G4 | 595\*595\*46 | 板式 | 1 |
| 12 | 初效过滤器 | G4 | 595\*490\*46 | 板式 | 6 |
| 13 | 初效过滤器 | G4 | 595\*595\*46 | 板式 | 2 |
| 14 | 初效过滤器 | G4 | 490\*290\*46 | 板式 | 2 |
| 15 | 初效过滤器 | G4 | 595\*290\*46 | 板式 | 3 |
| 16 | 初效过滤器 | G4 | 595\*595\*46 | 子母架 | 0 |
| 17 | 初效过滤器 | G4 | 595\*290\*46 | 子母架 | 6 |
| 18 | 初效过滤器 | G4 | 592\*490\*95 | 子母架 | 3 |
| 19 | 初效过滤器 | G4 | 490\*592\*95 | 子母架 | 8 |
| **合计** | | | |  | **211** |
| 1 | 中效过滤器 | F8 | 592\*592 \*534 | 袋式 | 80 |
| 2 | 中效过滤器 | F8 | 592\*490 \*534 | 袋式 | 34 |
| 3 | 中效过滤器 | F8 | 592\*287 \*534 | 袋式 | 43 |
| 4 | 中效过滤器 | F8 | 592\*490\*381 | 袋式 | 4 |
| 5 | 中效过滤器 | F8 | 592\*592\*381 | 袋式 | 2 |
| 6 | 中效过滤器 | F8 | 490\*287\*381 | 袋式 | 3 |
| 7 | 中效过滤器 | F8 | 592\*490\*381 | 袋式 | 3 |
| 8 | 中效过滤器 | F8 | 592\*287\*381 | 袋式 | 1 |
| 9 | 中效过滤器 | F8 | 592\*592\*381 | 袋式 | 1 |
| 10 | 中效过滤器 | F8 | 592\*490\*381 | 袋式 | 6 |
| 11 | 中效过滤器 | F8 | 592\*592\*381 | 袋式 | 2 |
| 12 | 中效过滤器 | F8 | 490\*287\*381 | 袋式 | 2 |
| 13 | 中效过滤器 | F8 | 592\*287\*381 | 袋式 | 3 |
| 14 | 中效过滤器 | F8 | 594\*594\*381 | 袋式 | 3 |
| 15 | 中效过滤器 | F8 | 287\*594\*381 | 袋式 | 6 |
| 16 | 中效过滤器 | F8 | 592\*490\*534 | 袋式 | 3 |
| 17 | 中效过滤器 | F8 | 490\*592\*534 | 袋式 | 8 |
| **合计** | | | |  | **204** |

**（二）第二批交付过滤器429个，具体采购参数及数量见下表：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二批交付的过滤器具体采购参数及数量清单** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **过滤效率** | **尺寸（mm）** | **工艺/材质** | **数量（个）** |
|
| 1 | 初效过滤器 | G4 | 594\*198 \*95 | 子母架 | 18 |
| 2 | 初效过滤器 | G4 | 594\*594 \*95 | 子母架 | 96 |
| 3 | 初效过滤器 | G4 | 594\*490 \*95 | 子母架 | 16 |
| 4 | 初效过滤器 | G4 | 594\*289 \*95 | 子母架 | 41 |
| 5 | 初效过滤器 | G4 | 289\*289 \*95 | 子母架 | 3 |
| 6 | 初效过滤器 | G4 | 592\*490\*381 | 袋式 | 4 |
| 7 | 初效过滤器 | G4 | 592\*592\*381 | 袋式 | 2 |
| 8 | 初效过滤器 | G4 | 490\*290\*46 | 板式 | 3 |
| 9 | 初效过滤器 | G4 | 595\*290\*46 | 板式 | 1 |
| 10 | 初效过滤器 | G4 | 595\*490\*46 | 板式 | 3 |
| 11 | 初效过滤器 | G4 | 595\*595\*46 | 板式 | 1 |
| 12 | 初效过滤器 | G4 | 595\*490\*46 | 板式 | 6 |
| 13 | 初效过滤器 | G4 | 595\*595\*46 | 板式 | 2 |
| 14 | 初效过滤器 | G4 | 490\*290\*46 | 板式 | 2 |
| 15 | 初效过滤器 | G4 | 595\*290\*46 | 板式 | 3 |
| 16 | 初效过滤器 | G4 | 595\*595\*46 | 子母架 | 0 |
| 17 | 初效过滤器 | G4 | 595\*290\*46 | 子母架 | 6 |
| 18 | 初效过滤器 | G4 | 592\*490\*95 | 子母架 | 3 |
| 19 | 初效过滤器 | G4 | 490\*592\*95 | 子母架 | 8 |
| **合计** | | | |  | **218** |
| 1 | 中效过滤器 | F8 | 592\*592 \*534 | 袋式 | 84 |
| 2 | 中效过滤器 | F8 | 592\*490 \*534 | 袋式 | 34 |
| 3 | 中效过滤器 | F8 | 592\*287 \*534 | 袋式 | 45 |
| 4 | 中效过滤器 | F8 | 592\*490\*381 | 袋式 | 4 |
| 5 | 中效过滤器 | F8 | 592\*592\*381 | 袋式 | 2 |
| 6 | 中效过滤器 | F8 | 490\*287\*381 | 袋式 | 3 |
| 7 | 中效过滤器 | F8 | 592\*490\*381 | 袋式 | 3 |
| 8 | 中效过滤器 | F8 | 592\*287\*381 | 袋式 | 1 |
| 9 | 中效过滤器 | F8 | 592\*592\*381 | 袋式 | 1 |
| 10 | 中效过滤器 | F8 | 592\*490\*381 | 袋式 | 6 |
| 11 | 中效过滤器 | F8 | 592\*592\*381 | 袋式 | 2 |
| 12 | 中效过滤器 | F8 | 490\*287\*381 | 袋式 | 2 |
| 13 | 中效过滤器 | F8 | 592\*287\*381 | 袋式 | 3 |
| 14 | 中效过滤器 | F8 | 594\*594\*381 | 袋式 | 4 |
| 15 | 中效过滤器 | F8 | 287\*594\*381 | 袋式 | 6 |
| 16 | 中效过滤器 | F8 | 592\*490\*534 | 袋式 | 3 |
| 17 | 中效过滤器 | F8 | 490\*592\*534 | 袋式 | 8 |
| **合计** | | | |  | **211** |

**（三）第三批交付过滤器共915个，具体采购参数及数量见下表：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第三批交付的过滤器具体采购参数及数量清单** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **过滤效率** | **尺寸（mm）** | **工艺/材质** | **数量（个）** |
|
| 1 | 初效过滤器 | G4 | 594\*198 \*95 | 子母架 | 18 |
| 2 | 初效过滤器 | G4 | 594\*594 \*95 | 子母架 | 96 |
| 3 | 初效过滤器 | G4 | 594\*490 \*95 | 子母架 | 16 |
| 4 | 初效过滤器 | G4 | 594\*289 \*95 | 子母架 | 41 |
| 5 | 初效过滤器 | G4 | 289\*289 \*95 | 子母架 | 3 |
| 6 | 初效过滤器 | G4 | 592\*490\*381 | 袋式 | 4 |
| 7 | 初效过滤器 | G4 | 592\*592\*381 | 袋式 | 2 |
| 8 | 初效过滤器 | G4 | 490\*290\*46 | 板式 | 3 |
| 9 | 初效过滤器 | G4 | 595\*290\*46 | 板式 | 1 |
| 10 | 初效过滤器 | G4 | 595\*490\*46 | 板式 | 3 |
| 11 | 初效过滤器 | G4 | 595\*595\*46 | 板式 | 1 |
| 12 | 初效过滤器 | G4 | 595\*490\*46 | 板式 | 6 |
| 13 | 初效过滤器 | G4 | 595\*595\*46 | 板式 | 2 |
| 14 | 初效过滤器 | G4 | 490\*290\*46 | 板式 | 2 |
| 15 | 初效过滤器 | G4 | 595\*290\*46 | 板式 | 3 |
| 16 | 初效过滤器 | G4 | 595\*595\*46 | 子母架 | 0 |
| 17 | 初效过滤器 | G4 | 595\*290\*46 | 子母架 | 6 |
| 18 | 初效过滤器 | G4 | 592\*490\*95 | 子母架 | 3 |
| 19 | 初效过滤器 | G4 | 490\*592\*95 | 子母架 | 8 |
| **合计** | | | |  | **218** |
| 1 | 中效过滤器 | F8 | 592\*592 \*534 | 袋式 | 84 |
| 2 | 中效过滤器 | F8 | 592\*490 \*534 | 袋式 | 34 |
| 3 | 中效过滤器 | F8 | 592\*287 \*534 | 袋式 | 45 |
| 4 | 中效过滤器 | F8 | 592\*490\*381 | 袋式 | 4 |
| 5 | 中效过滤器 | F8 | 592\*592\*381 | 袋式 | 2 |
| 6 | 中效过滤器 | F8 | 490\*287\*381 | 袋式 | 3 |
| 7 | 中效过滤器 | F8 | 592\*490\*381 | 袋式 | 3 |
| 8 | 中效过滤器 | F8 | 592\*287\*381 | 袋式 | 1 |
| 9 | 中效过滤器 | F8 | 592\*592\*381 | 袋式 | 1 |
| 10 | 中效过滤器 | F8 | 592\*490\*381 | 袋式 | 6 |
| 11 | 中效过滤器 | F8 | 592\*592\*381 | 袋式 | 2 |
| 12 | 中效过滤器 | F8 | 490\*287\*381 | 袋式 | 2 |
| 13 | 中效过滤器 | F8 | 592\*287\*381 | 袋式 | 3 |
| 14 | 中效过滤器 | F8 | 594\*594\*381 | 袋式 | 4 |
| 15 | 中效过滤器 | F8 | 287\*594\*381 | 袋式 | 6 |
| 16 | 中效过滤器 | F8 | 592\*490\*534 | 袋式 | 3 |
| 17 | 中效过滤器 | F8 | 490\*592\*534 | 袋式 | 8 |
| **合计** | | | |  | **211** |
| 1 | 回风过滤器 | - | 1095\*245\*20 | 平板式 | 26 |
| 2 | 回风过滤器 | - | 795\*245\*20 | 平板式 | 106 |
| 3 | 回风过滤器 | - | 320\*320\* 5 | 平板式 | 116 |
| 4 | 回风过滤器 | - | 520\*520\*5 | 平板式 | 117 |
| 5 | 回风过滤器 | - | 520\*270 \*5 | 平板式 | 32 |
| 6 | 回风过滤器 | - | 320\*270 \*5 | 平板式 | 16 |
| 7 | 回风过滤器 | - | 820\*270 \*5 | 平板式 | 4 |
| 8 | 回风过滤器 | - | 345\*345 \*5 | 平板式 | 8 |
| 9 | 回风过滤器 | - | 710\*270 \*5 | 平板式 | 8 |
| 10 | 回风过滤器 | - | 520\*270\*6 | 平板式 | 47 |
| 11 | 回风过滤器 | - | 520\*260 \*6 | 平板式 | 6 |
| **合计** | | | |  | **486** |

**备注：以上过滤器如有规格、数量上的变化，医院会提前通知中标方，中标方需配合医院更改需求，如总价格根据需求变化，但总价格变化不超过合同签订价格的10%。**

**三、供应商资格要求**

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、本项目不接受联合体投标。

**四、商务要求**

（一）货物要求

1.质量与检验

1.1成交供应商须提供全新的、原厂原装、完全符合国家有关质量标准的过滤器。

▲1.2通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。

1.3具有在合同期内按需供货的能力，保证能及时对拟购产品提供供货、售后等服务。

1.2.货物的到货验收包括：

（1）货物质量若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，完整无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（2）货物的技术指标是否符合成交供应商的报价文件(货物技术性能标准以技术条款响应表为准)要求数量、外观质量、随货同行备件备品、装箱单、说明书(中文)内容、货物制造商或代理经销商的供货证明(包括产品名称、数量、规格型号等)原件及复印件及货物包装完整无破损。

1.3.货物型号及技术参数不符合采购文件要求，造成质量出现问题，成交供应商应负责三包(收到采购人书面报告7天内包修、包换、包退)，全部费用由成交供应商负责。

（二）验收要求

1.成交人提供的货物及服务必须符合采购人的要求，不得以假乱真、以次充好，包括：(1)过滤器性能参数；(2)过滤器安装尺寸；(3）保修时间。

2.成交人提供的过滤器均应完全符合国家行业标准GB/T 14295-2008《空气过滤器》标准。

3.货物送达采购人指定的地点后，由双方工作人员按送货单进行初步的检货验收和签名确认。初检仅代表采购人收到成交人送达货物的数量，并不代表采购人已经认可成交人货物的质量。

4、本项目在验收中如发现货物不符合合同的约定，采购人有权拒绝接受货物，产品验收不合格的或事后发现以假乱真、以次充好的，采购人有权无条件退货，成交人应在15天内提供符合合同约定的产品，否则,视为成交人逾期交货，并按照合同条款进行处罚。

（三）服务期、交货期及付款方式

1.付款方式 ：货物全部验收合格，采购人在收到成交供应商开具有效等额发票及相关资料并确认无误后，60个日历天内一次性支付全部款项。

2.交货期：在接到我方通知后每批次10个日历天内完成供货、交付使用。

3.到货及安装地点：湛江中心人民医院内指定地点。

4.质保期：自全部验收合格之日起，初、中效过滤器三个月，回风过滤器一年。