止位器位置及数量表

说明：每区域“单”为每车位已坏1个止位器，“双”为每车位已坏2个止位器。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区域 | 车 位 号 | 数量(个） |
| A 区（单） | 273.277.181.146.100.090.027.096.057.038.032.031.025.024.023.022.028.048.016.306.312.319.321.298.299.292.291.321.359.255.040.043.042.361.198. | 35 |
| A区（双） | 151.152.153.154.155.157.129.077.076.075.051.039.316.295.293.099.200.166.072 | 38 |
| B 区（单） | 322.341.335.317.315.314.313.312.347.349.291.290.284.289.239.058.244.278.245.229.025.064.066.231.233.220.221.267.257.265.080.081.063.218.165.116.170.171.086.157.156.152.211.209.206.145.094.083. | 48 |
| B区（双） | 334.332.333.291.325.322.323.320.286.061.044.106.153.283.241.242.276.227.028.079.273.084.087.261.172.173.075.036.154.095.038.143.088.140.093.088.087. | 74 |
| C 区  （单） | 206.209.210.212.217.219.221.237.189.138.141.092.095.097.063.020.052. | 17 |
| C区（双） | 197.208.211.238.230.232.135.136.137.093.094.098.071.068.021.058.050.049. | 36 |
| D 区（单） | 082.083.096.099.104.109.075.055.176.122.123.124.125.027.031.032.034.035.042.023.141.139.137.142.149.150.012.022.109.110.072. | 31 |
| D 区（双） | 089.058.057.029.040.008.009.144.147.146.128.011. | 24 |
| E区（单） | 121.122.194.195.196.189.165.183.177.147.145.031.090.009. | 14 |
| E区（双） | 199.217.222.233.221.162.121.131.048.044.069.054.032.007.011.137.092. | 34 |
| F区（单） | 039.127.137.136.155.055. | 6 |
| F 区（双） | 116.119.121.126.131.132.153. | 14 |
| G区（单） | 128.134.154.163.139.220.102.109.180.058.075.126.122.150.076.112.059.065.042.062.041.082.055.008.017.005.004.202.053.206.119.076.061.069. | 34 |
| G区（双） | 187.185.094.110.060.057. | 12 |
| H区（单） | 202.222.210.066.070.061.067.050.086.128.135.058.059.054.055.077.079.052.083.107.113.147.146.171. | 24 |
| H区(双) | 118 | 2 |
| I区（单） | 074.091.092.121.104.105.128.129.130.106.019.123.221.233.234. | 15 |
| I区（双） | 122.113. | 4 |
| J区（单） | 231.223.210.196.189.027.035.025.024.153. | 10 |
| J区（双） | 185.034.143.117. | 8 |