电梯维修保养工作质量考核标准

满分：1000分

单位： 湛江中心人民医院 时间：

序号	地点	内 容	标准分值	评分方法

（不符合要求）	分值	备注
一

机

房

140

分	1、机房环境：

机房内应保持清洁，无杂物，门窗应可靠牢固。	20分	每处每次扣0.5分
2、控制屏：

控制柜内各电子元件及微机设备内无灰尘，无异味等异常情况，各种标识应清晰有效。	20分	每个每次扣0.5分
3、主机：

运行时应无异常噪音、无异常气味、无漏油现象。	20分	每台每次扣0.5分
4、机房内各个转动部位应有明显的标记。	20分	没有每个扣0.5分
5、限速器：

夹绳口的污垢应及时清除，使夹绳动作可靠。	30分	每台每次扣0.5分
6、机房内应有救援说明、救援工具应齐全、有效。	30分	没有每个每次扣1分
二

井

道

120

分	1、各层厅门电气开关、门锁应动作灵活、可靠。井道灯功能完好。	20分	每个每次扣0.5分

2、各层厅门门头、门扇、地坎、门槽应无垃圾、砂石、油污等。	20分	每台每层扣0.5分
3、钢丝绳有无断股断丝现象，并检查钢丝绳的受力均匀情况。	30分	每台每次扣3分
4、检查各层厅门的门导轨、门触点是否符合标准。	20分	每处每次扣0.5分
5、强迫换速开关、限位开关、极限开关应动作灵活可靠。	30分	每个每次扣1分
三	轿

顶

70分	1、急停开关、安全钳、检修开关等电气开关应动作可靠有效。	30分	每个每次扣1分
2、导轨润滑要良好，油杯油量应适当，不宜过多，但不少于三分之一。	20分	每个每次扣1分
3、轿顶应保持清洁，没有油污和杂物。	20分	每台每次扣0.5分
四	轿

箱

内

80分	1、操纵箱内各个开关按钮应动作灵活，有效。	30分	每台每次扣0.5分
2、轿内照明、风扇应良好。顶棚内清洁无杂物。	20分	每台每次扣0.5分
3、光幕、安全触板动作应有效。	30分	每台每次扣0.5分
五	底

坑

70分	1、底坑环境：要定期清理轿厢底部砂石，灰尘及底坑积水、垃圾。	20分	每台每次扣1分
2、涨紧装置的开关位置应符合标准。	20分	每个每次扣0.5分
3、缓冲器开关应动作灵活。底坑灯能正常工作。	30分	每处每次扣2分
六

基

础

管

320分	1、维修人员的工作态度：工作热情主动、积极、责任心强，工作效率高，工作质量优良，仪容仪表，办公环境与工作态度良好，严守工作纪律，工作作风严谨，业务技术过硬。	20分	不符合要求每天每人扣2分
2、工具准备齐全	10分	每次扣1分
3、工作记录与设备档案，维修过程按要求详细记录。	30分	不符合要求每处扣2分
4、工作记划与完成情况按当月工作计划进行维修保养工作。	80分	不符合要求，延迟一天扣2分
安全情况：

工作时无违反安全操作规程

佩戴安全帽、工装、工鞋

维护保养时安全措施到位

电梯日常巡查

100分	不符合每人每次扣5分，巡查不到位，每时间段、每台扣5分
6、驻点人员持证上岗或符合合同要求	50分	每人每天每次扣2分
7、驻点人员按医院规定临时/固定时间开启/关停电梯	30分	每次扣5分
七

维

修

时

段

200分

一般故障和应急抢修响应时间及维修完成时间

接报故障到达现场时间不超过10分钟

维修时间不超过2小时	30分	接报故障到达现场时间超过10分钟，每超1分钟扣1分；超过20分钟每分钟扣10分。

维修时间每超过1小时扣10分。
较大故障和应急抢修响应时间及维修完成时间

故障率不超过10%

接报故障到达现场时间不超过10分钟

维修时间不超过6小时	70分	故障率超过10%，每月扣10分，超过15%每月扣20分，超过20%每月扣30分。

接报故障到达现场时间超过10分钟，每超1分钟扣1分；超过20分钟每分钟扣10分。

维修时间每超过1小时扣10分。
重大故障和应急抢修响应时间及维修完成时间

故障率不超过5%

接报故障到达现场时间不超过10分钟

维修时间不超过24小时	100分	故障率超过5%，每月扣10分，超过10%每月扣20分，超过20%每月扣30分。

接报故障到达现场时间超过10分钟，每超1分钟扣1分；超过20分钟每分钟扣10分。

维修时间每超过1小时扣10分。
合计

考核人（甲方）： 受检人（乙方）：

日期 ： 日期 ：