**附件1：湛江中心人民医院门户网站运维服务项目需求书**

**一、项目名称：**湛江中心人民医院门户网站运维服务；

**二、项目描述：**本项目涉及门户网站日常运维服务、云服务器租用及安全服务等；

**三、服务期：**3年；

**四、项目需求描述：**

1、网站日常运维服务：必须包含但不限如下运维内容。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容描述 |
| 1 | 系统错误修改（系统报错、各种样式问题及死链接等问题）。 |
| 2 | 网站技术咨询（网站及服务器的技术问题咨询）。 |
| 3 | 静态页面文字更新（网站后台无法更新前台的文字）。 |
| 4 | 节假日增加弹出窗口/对联/浮标（图片由院方提供）。（增加节日弹窗次数） |
| 5 | 网站风格主题设计≥3套（仅限网站首页背景图）。 |
| 6 | 后台信息及图片处理（后台添加数据提交后，前台排版和图片上传变形等问题更新数据，协助处理修正）。 |
| 7 | 网站扫描漏洞。 |
| 8 | 网站漏洞修改。 |
| 9 | 网站数据备份，平均每月≥一次。 |
| 10 | 访问量数据统计，每季度≥一次。 |
| 11 | 除前台外，后台的技术支持。 |
| 12 | 配合院方各项渗透测试及配合网站等保整改。 |
| 13 | 有专人24小时响应服务。 |
| 14 | 安全性能服务。 |
| 15 | 其他日常故障处理。 |

2、云服务器（含安全产品）必须满足如下参数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名称 | 配置 |
| 1 | 弹性计算 | 应用服务器 | 通用网络优化型|s4ni.2xlarge.4|16Intel Xeon (Cascade Lake) Gold 6248R@3.0GHz|32GB |
| 性能优化型系统盘80G |
| 性能优化型数据盘400G |
| 2 | 云网络 | 弹性公网IP | 12M |
| 3 | 云存储 | 云主机、硬盘备份 | 备份空间≥2400G |
| 4 | 云安全 | 云安全中心 （企业版） | 云安全中心提供统一的资产安全状况展示，实时安全威胁检测与响应功能。通过在服务器安装Agent方式，为您提供防勒索、漏洞检测、防病毒、防暴力破解、合规基线检查、云平台配置检测等多种安全检测能力，为资产上云提供有力的安全保障，并满足监管合规要求。 |
| 5 | web全栈防护 | 防护带宽≥30M |
| 6 | 下一代防火墙云主机 | 通用网络优化型|s4ni.xlarge.2|4核Intel Xeon Gold 6248R@3.0GHz|8G |
| 性能优化型系统盘200G |
| 7 | 下一代防火墙 | 防护业务宽带大小50M |
| 8 | 日志审计 | CPU8核内存32G |
| 系统盘性能优化型50GB |
| 数据盘容量型≥2000G |
| 4M |
| 基础版|日志源数量10个 |
| 9 | 抗DDoS服务 | 提供5G抗DDoS带宽 |
| 10 | 入侵检测 | 实时检测网络流量，监控各种网络行为，对非法的、不正常的、含攻击行为的报文能及时报警和检测，实现从事前检测、事中告警到事后取证全流程保护企业信息系统和网络架构安全。 |
| 11 | 云防火墙 | 支持定义规则，允许或禁止流量通过。 |
| 12 | 云监控 | 支持主机监控、云服务监控、站点监控、自定义告警策略、 |
| 13 | 云审计 | 支持事件追踪、事件列表、事件文件、日志存储 |

**六、其他要求：本项目为医院门户网站运维服务项目，中标方需自行与原网站承建单位沟通获取源代码进行维护，否则需按原网站进行自主开发，并将现存量数据全部迁移至新门户，同步做好ICP备案工作，不允许网站业务出现连续性和可用性等故障。**

信 息 科

2025年03月27日