肿瘤科放疗区瓦里安后装治疗机更换放射源要求：

1. 铱-l92放射源必须适用于瓦里安GammaMed plus ix后装治疗机；
2. 放射源出厂活度≥370GBq（10Ci）、活性区尺寸≤0.6mm\*3.5mm、外形尺寸≤0.9mm\*4.52mm;
3. 协助医院在《全国核技术辐射安全申报系统》进行注册登记；
4. 免费提供放射源运输、换源、旧源回收等一站式服务；

5、每枚放射源质保期为6个月。