一、球管参数要求:

1、适用于联影uCT528车载CT；

2、峰值电压（kV）:70、80、100、120、140；

3、阳极最大热容量：3.5MHU；

4、焦点尺寸：小焦点≤0.7mm X 0.8mm，大焦点≤1.2mm X 1.4mm。