**附件：3**

**洁净区域过滤器汇总**

**（以现场为准）**

（一）初效过滤器技术要求

 1、可多次清洗利用

2、过滤效率：G4

 3、外框：铝合金，四周平滑

 4、内骨架：喷塑材质

 5、符合GB/T 14295-2008《空气过滤器》标准

 （二）中效过滤器技术要求

1、过滤效率：F8

 2、外框：铝合金，四周平滑

 3、内骨架：喷塑材质

 4、符合GB/T 14295-2008《空气过滤器》标准

 （三）亚高效过滤器技术要求

1、过滤效率：H10

 2、外框：ABS外框，W型密褶式，带喷塑保护网

3、符合GB/T 14295-2008《空气过滤器》标准

（四）高效过滤器技术要求

1、过滤效率：H13，H14

 2、外框：铝合金，四周平滑，带喷塑保护网

3、符合GB/T 14295-2008《空气过滤器》标准

（五）多层密褶式高效过滤器技术要求

1、过滤效率：E11，H13

 2、外框：ABS外框，W型密褶式，带喷塑保护网

3、符合GB/T 14295-2008《空气过滤器》标准

（六）回风过滤器技术要求

 1、可多次清洗利用

 2、外框：铝合金，四周平滑

 3、内骨架：喷塑材质

 4、符合GB/T 14295-2008《空气过滤器》标准

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 过滤效率 | 尺寸(mm) | 数量 | 备注 |
|  | 初效过滤器 | G4 | 594\*198\*95 | 18 | 子母架 |
|  | 初效过滤器 | G4 | 594\*594\*95 | 103 | 子母架 |
|  | 初效过滤器 | G4 | 594\*490\*95 | 16 | 子母架 |
|  | 初效过滤器 | G4 | 594\*289\*95 | 44 | 子母架 |
|  | 初效过滤器 | G4 | 289\*289 \*95 | 3 | 子母架 |
|  | 初效过滤器 | G4 | 592\*490\*381 | 4 | 袋式 |
|  | 初效过滤器 | G4 | 592\*592\*381 | 2 | 袋式 |
|  | 初效过滤器 | G4 | 490\*290\*46 | 3 | 板式 |
|  | 初效过滤器 | G4 | 595\*290\*46 | 1 | 板式 |
|  | 初效过滤器 | G4 | 595\*490\*46 | 3 | 板式 |
|  | 初效过滤器 | G4 | 595\*595\*46 | 1 | 板式 |
|  | 初效过滤器 | G4 | 595\*490\*46 | 6 | 板式 |
|  | 初效过滤器 | G4 | 595\*595\*46 | 2 | 板式 |
|  | 初效过滤器 | G4 | 490\*290\*46 | 2 | 板式 |
|  | 初效过滤器 | G4 | 595\*290\*46 | 3 | 板式 |
|  | 初效过滤器 | G4 | 595\*595\*46 | 4 | 子母架 |
|  | 初效过滤器 | G4 | 595\*290\*46 | 6 | 子母架 |
|  | 初效过滤器 | G4 | 592\*490\*95 | 4 | 子母架 |
|  | 初效过滤器 | G4 | 592\*287\*95 | 4 | 子母架 |
|  | 初效过滤器 | G4 | 592\*592\*95 | 4 | 子母架 |
|  | 初效过滤器 | G4 | 592\*490\*95 | 3 | 子母架 |
|  | 初效过滤器 | G4 | 490\*592\*95 | 8 | 子母架 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 592\*592\*534 | 89 | 袋式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 592\*490\*534 | 36 | 袋式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 592\*287\*534 | 47 | 袋式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 592\*490\*381 | 4 | 袋式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 592\*592\*381 | 2 | 袋式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 490\*287\*381 | 3 | 袋式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 592\*490\*381 | 3 | 袋式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 592\*287\*381 | 1 | 袋式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 592\*592\*381 | 1 | 袋式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 592\*490\*381 | 6 | 袋式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 592\*592\*381 | 2 | 袋式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 490\*287\*381 | 2 | 袋式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 592\*287\*381 | 3 | 袋式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 594\*594\*381 | 4 | 袋式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 287\*594\*381 | 6 | 袋式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 550\*300\*46 | 12 | 板式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 320\*320\*46 | 6 | 板式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 592\*490\*534 | 4 | 袋式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 592\*287\*534 | 4 | 袋式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 592\*592\*534 | 4 | 袋式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 592\*490\*534 | 3 | 袋式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 490\*592\*534 | 8 | 袋式 |
|  | 亚高效过滤器 | H10 | 592\*592\*292 | 28 | 密褶式 |
|  | 亚高效过滤器 | H10 | 592\*296\*292 | 16 | 密褶式 |
|  | 亚高效过滤器 | H10 | 592\*287\*292 | 17 | 密褶式 |
|  | 亚高效过滤器 | H10 | 592\*182\*292 | 1 | 密褶式 |
|  | 亚高效过滤器 | H10 | 592\*490\*292 | 8 | 密褶式 |
|  | 高效过滤器 | H13 | 484\*484\*220 | 256 |  |
|  | 高效过滤器 | H13 | 484\*484\*150 | 11 |  |
|  | 高效过滤器 | H13 | 320\*320\*220 | 74 |  |
|  | 高效过滤器 | H13 | 475\*475\*70 | 124 |  |
|  | 高效过滤器 | H14 | 915\*610\*70 | 56 |  |
|  | 高效过滤器 | H14 | 450\*505\*70 | 28 |  |
|  | 高效过滤器 | H14 | 505\* 1040\*70 | 6 |  |
|  | 高效过滤器 | H14 | 1040\* 610\*70 | 12 |  |
|  | 高效过滤器 | H14 | 1040\* 915\*70 | 6 |  |
|  | 高效过滤器 | H14 | 505\*610\*70 | 4 |  |
|  | 多层密褶式高效过滤器 | H13 | 592\*490\*292 | 4 | 四隔八面 |
|  | 多层密褶式高效过滤器 | H13 | 592\*287\*292 | 4 | 四隔八面 |
|  | 多层密褶式高效过滤器 | H13 | 592\*592\*292 | 4 | 四隔八面 |
|  | 高效过滤器 | H14 | 630\*280\*90 | 1 | 无隔板 |
|  | 高效过滤器 | H14 | 320\*230\*90 | 1 | 无隔板 |
|  | 高效过滤器 | H13 | 320\*320\*69 | 72 | 无隔板 |
|  | 高效过滤器 | H13 | 385\*285\*69 | 25 | 无隔板 |
|  | 高效过滤器 | H13 | 585\*285\*69 | 5 | 无隔板 |
|  | 回风过滤器 | 无 | 1095\*245\*20 | 26 |  |
|  | 回风过滤器 | 无 | 795\*245\*20 | 106 |  |
|  | 回风过滤器 | 无 | 320\*320\*5 | 124 |  |
|  | 回风过滤器 | 无 | 520\*520\*5 | 122 |  |
|  | 回风过滤器 | 无 | 520\*270\*5 | 32 |  |
|  | 回风过滤器 | 无 | 320\*270\*5 | 16 |  |
|  | 回风过滤器 | 无 | 820\*270\*5 | 4 |  |
|  | 回风过滤器 | 无 | 345\*345\*5 | 12 |  |
|  | 回风过滤器 | 无 | 710\*270\*5 | 8 |  |
|  | 回风过滤器 | 无 | 520\*270\*6 | 61 |  |
|  | 回风过滤器 | 无 | 520\*260\*6 | 6 |  |

**12号楼**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 过滤效率 | 尺寸(mm) | 数量 | 备注 |
|  | 初效过滤器 | G4 | 595\*595\*46 | 22 | 板式 |
|  | 初效过滤器 | G4 | 290\*595\*46 | 69 | 板式 |
|  | 初效过滤器 | G4 | 290\*493\*46 | 7 | 板式 |
|  | 初效过滤器 | G4 | 493\*595\*46 | 34 | 板式 |
|  | 初效过滤器 | G4 | 493\*493\*46 | 2 | 板式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 592\*592\*381 | 22 | 袋式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 287\*592\*381 | 51 | 袋式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 287\*490\*381 | 7 | 袋式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 592\*490\*381 | 26 | 袋式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 490\*592\*381 | 8 | 袋式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 490\*490\*381 | 2 | 袋式 |
|  | 密褶式高效过滤器 | E11 | 592\*592\*292 | 14 |  |
|  | 密褶式高效过滤器 | E11 | 287\*592\*292 | 44 |  |
|  | 密褶式高效过滤器 | E11 | 287\*490\*292 | 6 |  |
|  | 密褶式高效过滤器 | E11 | 592\*490\*292 | 16 |  |
|  | 密褶式高效过滤器 | E11 | 490\*592\*292 | 6 |  |

**造血干细胞移植中心**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 过滤效率 | 尺寸(mm) | 数量 | 备注 |
|  | 无隔板高效过滤 | H14 | 1120\*595\*69 | 16 |  |
|  | 无隔板高效过滤 | H14 | 1360\*620\*69 | 4 |  |
| 1.
 | 无隔板高效过滤 | H14 | 910\*615\*69 | 3 |  |
|  | 无隔板高效过滤 | H14 | 995\*645\*69 | 8 |  |
|  | 无隔板高效过滤 | H14 | 1670\*795\*69 | 4 |  |
| 1.
 | 高效过滤器 | H13 | 484\*484\*90 | 21 |  |
| 1.
 | 高效过滤器 | H13 | 320\*320\*90 | 19 |  |
| 1.
 | 高效过滤器 | H13 | 750\*484\*90 | 8 |  |
| 1.
 | 中效过滤器 | F8 | 495\*495\*90 | 13 |  |
| 1.
 | 中效过滤器 | F8 | 295\*295\*90 | 5 |  |
| 1.
 | 中效过滤器 | F8 | 1150\*295\*69 | 42 | 折叠式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 950\*295\*69 | 13 | 折叠式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 750\*295\*69 | 39 | 折叠式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 550\*295\*69 | 1 | 折叠式 |
|  | 中效过滤器 | F8 | 250\*250\*69 | 6 | 折叠式 |