**移动护理PDA机技术参数**

1）、操作系统： Android 10及以上，

2）、处理器：≥八核2.0GHz

3）、内存：RAM：≥4GB ROM：≥64GB

4）、扩展内存：Micro SD 卡，≥256GB

5）、显示屏：5.7±1英寸彩色全面屏（≥720×1440）

6）、主电池：≥3.85V 4300mAh 可充电锂电池

7）、摄像头：前置不少于500W 像素，后置不少于1600W摄像头，支持闪光灯,定焦、1080p 视频录制旋转视角支持360度。

8）、▲按键：音量+、-键、电源键、扫描按键2个，支持屏幕悬浮扫描按键（需提供功能截图证明文件并加盖投标人公章）;

9）、传感器：距离、光感、加速度、地磁、陀螺仪

10）、▲扫描：专业扫描头，支持扫描主流的一维和二维码，支持屏幕扫码；支持GS1药品条码读取（需提供功能截图证明文件并加盖投标人公章）

11)、★无线广域网:5G、4G、3G、2G 全网通

12)、WIFI: 2.4G/5G 双频，IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 协议, 2 x 2 MU-MIMO, 快速漫游：802.11r /OKC/ PMKID caching支持802.11 axready

13)、蓝牙: 不低于BT 5.1 + BLE

14)、 RFID工作频段：13.56MHz

协议标准：支持 ISO15693、ISO14443A/B 、Mifare、Felica 等；

支持模式：Card Emulation 模式、Peer-to-Peer 通讯模式、Reader 模式；

工作距离：读取距离 0-6cm (ISO15693),0-4cm(ISO14443A/B)距离与标签有关；

15）、GPS 定位

支持模式：支持 GPS、A-GPS、北斗、GLONASS、Galileo、IRNSS、NavIC冷启动时间：小于 40s最大通道数：不少于31channel

灵敏度：-130dB(SNR 值 40dBHz)精度：5-10 米（开放空间）；

16）、★质保期：≥3年