湛江中心人民医院中药房取药信息智能显示终端项目
[bookmark: OLE_LINK2]一、项目目的：
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]为解决我院中药房发药窗口显示终端能清晰展示患者取药相关信息，实现患者有序取药、药房高效发药、流程透明可溯的目标，拟采购中药房取药窗口智能显示终端。
二、项目内容：
	[bookmark: _Hlk236898392]序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	建设要求

	1
	取药信息智能显示终端（包含安装支架）
	4
	台
	6500
	26000
	技术性参数详见附表1

	2
	集成技术服务
	1
	项
	13000
	13000
	详见项目配套软件开发技术及安装要求

	合计：39000.00元（人民币：叁万玖仟元整）

	说明：保修期3年。


附表1：智能显示终端技术参数要求：
	硬件配置

	中央处理器（CPU）
	ARM A55 四核或以上

	运行内存（RAM）
	≥4GB 

	系统内存（ROM）
	≥32GB

	内核版本
	≥Android 11

	角度
	支持0°90°180°270°四个方向旋转

	解码分辨率
	最高支持3840*2160

	内置ROM
	32KB EEPROM

	尺寸
	≥55寸

	主板输入/输出接口

	USB
	≥1路外置USB3.0，≥1路外置USB2.0，≥4路端子USB，

	扩展存储
	TF卡标准插座

	音频输出
	≥1路标准3.5MM功放

	HDMI输出
	≥1路标准HDMI输出（内置）

	HDMI输入
	默认

	串口
	≥4路TTL串口（可改RS232或485）

	CTP
	1路CTP

	RTC实时时钟
	支持

	定时开关机
	支持

	ADB调试
	支持

	开启自启动
	支持（软件开机自启动）

	应用守护
	支持（强制运行软件）

	开发支持
	提供源码，API，签名

	网络接入
	≥1路标准RJ45有线以太网口（10M/100M）
≥1路无线2.4G Wi-Fi+BT4.0蓝牙（可选5GWi-Fi+BT5.0蓝牙）



三、项目配套数据处理及设备安装要求：
1、智能显示终端技术要求：
（1）、配药等待队列区域，按照报到人员报到的先后顺序排列显示等待队列，先来后到原则；
（2）、支持特殊人员、法定优先人员的优先处理；
（3）、取药队列区域，提醒应支持放大提醒效果；
（4）、具备过温、过压、过流保护机制，散热结构优化设计，确保长时间开机状态下核心部件（芯片、屏幕、电源）温度稳定，无死机、卡顿、自动重启等异常；
（5）、支持定时开关机。
2、系统接口的要求：
（1）、★与本院HIS系统对接，信息实时交互，获取实时的队列接口、发药窗口接口等；
（2）、★与本院药房叫号系统对接，实现显示内容与叫号信息实行同步；
（3）、提供接口服务器或设备，集中管理本项目新增的设备及接口程序。
3、配套装修--具体要求
（1）、★拆除中药房窗口原来的LED屏幕，设备安装固定支架，各窗口设备之间的留空位置，需要整体外观装饰处理，封不低于12厘夹板打底,面贴铝塑板（颜色与取药大厅的整体装修颜色一致）；
（2）、▲收边条并做收口处理，重新部署电源线及六类网线，网线做好标识。
[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]注：1、打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 
    2、打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款
