湛江中心人民医院拟购停车场止位器
项目需求书

1、 项目概况
1.项目名称：拟购停车场止位器项目
2.采购内容：停车场止位器、配套安装辅材，含货物运输、现场安装、调试、成品保护、质保售后以及含拆旧等工作。
2、 采购数量及规格参数
	序号
	采购内容
	规格（cm）
	数量（个）
	单价最高限价（元/个）
	预算总金额（元）

	1
	停车场止位器
	约54*15*10；重量≥7斤
	1143
	53
	60579


注：供应商须对采购清单内的所有内容进行响应和报价，报价含税等所有费用。
3、 技术参数要求
1. 材质：加厚橡胶，不得使用回收劣质碎胶，具有抗压抗碾压，车辆反复碾压不碎裂、不变形的性能。
2. 外观：表面黄黑高反光条纹，反光清晰，夜间可视；边角圆弧处理，无尖锐毛刺。
3.  尺寸公差：长度±2cm，宽度±2cm，高度±2cm。
4. 性能指标
1）耐候性：适应室内外环境，耐高温、日晒雨淋等，‑20℃~+65℃环境正常使用，不开裂、不粉化。
2）抗压：承受小型汽车车轮反复碾压无断裂塌陷。
5. 配件：配套国标膨胀螺栓，镀锌防锈，每个不少于2颗膨胀螺丝。
4、 供货、安装要求
1. 供货周期：合同签订后40个日历天内完成全部货物到货及现场安装调试完成。
2. 运输：供方负责货物包装、运输、卸货，承担运输损耗，货物到场完好无损。
3. 安装施工要求
1） 根据采购人要求拆除原有破损止位器，并按照车位排布定位放线，将止位器安装于车位后端，距离车位后墙/障碍物预留合理距离；同一停车场安装高度、位置统一，整齐美观。
2） 钻孔牢固固定，膨胀螺栓打紧，止位器无松动、翘边。
3） 施工过程做好地面保护，施工完成清理现场垃圾杂物。
4）安装完成后逐个检查，车辆模拟停靠，确认限位效果。
4. 交货地点：采购人指定停车场现场。
5、 质量标准
1. 产品符合国内道路交通相关辅助设施通用技术要求。
2. 提供产品出厂合格证明。
3.所有货物必须全新正品，无破损、无老化库存货。
6、 售后服务及质保
1. 质保期：不少于5年，自项目全部安装验收合格之日起计算。
2. 质保期内，出现开裂、断裂、严重脱胶、反光层大面积脱落，供方免费上门更换新件，包含材料人工。
3. 接到报修响应时间：2小时内响应，12小时内到场处理，24小时内处理完毕。
4. 质保期满后，提供成本价维修更换服务。
7、 验收要求
1. 到货验收：核对数量、规格、合格证，外观无破损。
2. 完工验收：全部安装完成后组织现场验收。
3.验收内容：安装牢固度、位置是否规范、外观反光效果、整体质量。
4. 验收不合格，供应商须限期整改直至合格，产生费用由供方承担。
8、 商务要求
1. 报价包含：产品材料费、包装费、运输费、装卸费、安装辅材、人工安装费、垃圾清运费、税费、质保等全部费用，采购人不再支付其他任何费用。
2. 付款方式：（可按需调整）项目全部安装完成，验收合格后，凭有效发票一次性支付合同全款。
3. 安全责任：供方施工期间落实安全防护，施工安全责任全部由成交供应商负责。
9、 其他需求
1. 供应商须充分勘察现场，充分考虑停车场现场实际情况，报价视同已踏勘现场。
2. 施工尽量避开停车高峰，减少对停车场正常使用影响。
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