湛江中心人民医院医院各幢楼楼顶消防门门禁管控项目需求书
一、采购内容
	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	800万像素人脸抓拍机
	20
	台

	2
	人脸抓拍机支架
	20
	个

	3
	24口全千兆交换机
	1
	台

	4
	4口全千兆交换机
	5
	台

	5
	单模单仟收发器
	5
	对

	6
	户外防水箱
	5
	个

	7
	六类网线
	850
	米

	8
	RVV 3*2.5mm²电源线
	280
	米

	9
	RVV 3*1.5mm²电源线
	265
	米

	10
	8芯光缆
	750
	米

	11
	9U壁挂机柜
	1
	台

	12
	辅材辅料
	1
	项

	13
	安装20支监控及整合原有4支人脸识别枪接入原有专线等所有其他费用
	1
	项


二、具体技术参数要求
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	技术规格
	备注

	1
	800万像素人脸抓拍机
	20
	台
	1. 具有≥1/1.8"靶面尺寸。
2. 镜头接口应采用C或CS接口。
3. 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。
4. 最低照度彩色：0.002 lx，黑白:0.0002 lx。
5. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
6. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。
7. 可识别≥170种车辆品牌、≥3600种车辆子品牌。。
8. 车辆品牌识别白天准确率≥99%，晚上准确率≥97%；车辆子品牌识别白天准确率≥97%，晚上准确率≥93%。
9. 可识别11种车辆颜色；车辆车身颜色识别准确率≥95%。
10. 可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡；车型识别白天准确率≥99%，晚上准确率≥95%
11. 支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。
12. 需支持本地SD卡存储，最大支持256G
13. 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。
14. 采用金属外壳。
15. 射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。
16. 传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。
17. 辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。
18. 支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。
19. 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
20.泛智能70护罩一体机
采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。
支持智能资源模式切换：全结构化、人脸比对、人脸抓拍，smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控
全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别，b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别，c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，d)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别
人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测60张人脸，e)支持人脸去重
人脸比对模式：a)支持前端人脸比对，b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入，c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB，d)支持不同人脸库不同时间布防，e)支持名单比对成功报警输出，f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测，g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置，h)最多同时检测60个目标
道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片
Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测，支持联动声光预警
Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码
人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图
支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP5.0，视图库，OTAP
支持标准的512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储，支持10 M/100 M/1000 M自适应网口，音频：1路输入3.5 mm JACK LINE IN，1路输出3.5 mm JACK LINE OUT，1个内置麦克风（可关闭），报警：2路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持AC/DC24V 1A）
支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密
电源供应：AC：24V±20%，防护等级：IP66
店外经营、占道经营、非法摆摊、乱堆物堆料、违规撑伞、违规户外广告、沿街晾晒、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾箱满溢、非机动车乱停放、道路积水12种不规范现象并联动报警抓拍

宽动态：120 dB
传感器类型：1/1.8"" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light
黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 
焦距&视场角：11~40 mm：水平视场角：38.4º~11.9°，垂直视场角：20.9º~6.7º，对角线视场角：44.9º~13.7º 
防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度
补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），750nm+暖白光
补光距离：混光模式：普通监控：100 m，人脸抓拍/识别：20 m
单白光模式：普通监控：70 m，人脸抓拍/识别：15 m 
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG
最大图像尺寸：3840 × 2160 
音频：1 路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风
RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议
电源输出：DC12 V，100 mA
复位：支持
报警：2 路输入，2路 输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持AC/DC24V 1A）
接口类型：内插式
视频输出：1 Vp-p Composite Output（75 Ω/CVBS）
网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口
SD卡扩展：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持512 GB 
设备重量：3760 g
恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 
文件系统双备份：支持
电源接口类型：2芯电源接口
在线升级：支持
带包装重量：8000 g
包装尺寸：598X402X273mm
产品尺寸：445.3×160.4×169.4mm
启动和工作温湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)
存储温湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)
供电方式：AC：24 V ± 20%
电流及功耗：AC：24 V，1.65 A，最大功耗：30.7 W 
防护：IP66
	实际参数不得低于公安局要求

	2
	人脸抓拍机支架
	20
	个
	壁装支架/铝合金
	　

	3
	24口全千兆交换机
	1
	台
	二层web网管交换机，交换容量396Gbps，包转发率126Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口，4个2.5G光口；支持VLAN、ACL、QoS、端口镜像、端口聚合等功能，支持小贝APP和云平台统一管理
	　

	4
	4口全千兆交换机
	5
	台
	非网管型交换机，交换容量10Gbps，包转发率7.4Mpps；5个10/100/1000Mbps自适应电口；桌面式铁壳小端口交换机；支持标准交换、端口隔离两种模式切换
	　

	5
	单模单仟收发器
	5
	对
	单模单纤光纤收发器,1*GE+1*SC,传输距离3KM，6KV防雷设计
	　

	6
	户外防水箱
	5
	个
	高度约500mm，深度约180mm，宽度约400mm，室外防水201不锈钢设备箱；
	　

	7
	六类网线
	850
	米
	1、导体直径(网线) 0.53mm24AWG 
2、导体类型 无氧铜 
3、护套类型 PVC 
4、网线线芯 8芯 
5、线缆类别(网线) CAT6
	估算

	8
	RVV 3*2.5mm²电源线
	280
	米
	RVV 3*2.5mm²护套
	估算

	9
	RVV 3*1.5mm²电源线
	265
	米
	RVV 3*1.5mm²护套
	估算

	10
	8芯光缆
	750
	米
	国标室外用，电信级，单模，8芯。单模光纤为G652.D标准光纤；所选单模光纤工作窗口扩大到1260-1625nm全波段，能全面优化1260-1625nm全波段的衰减和色散特性，所选光纤采用PCVD工艺制造。所选光缆产品型号适合管道、架空，所选光缆结构具有良好的防水性能，防水措施材料有：金属中心加强芯、松套管内填充特种防水化合物、完全缆芯填充、双面涂塑钢带（PSP）抗透潮。
	估算

	11
	9U壁挂机柜
	1
	台
	600×600×500壁挂机柜
	　

	12
	辅材辅料
	1
	项
	φ20φ25PVC线管线槽线管、防水胶布、电工胶布、电源插座、电源插头、主攻螺丝、金属软管、黄腊管、防火泥、标签、插排等辅助材料
	　

	13
	安装20支监控及整合原有4支人脸识别枪接入原有专线等所有其他费用
	1
	项
	要求将原有4支人脸识别枪连同新建设20支人脸识别枪接入原有专线，敷设线路需全程套管，符合医院的相关要求。
	　


三、项目服务要求

该项目内容要求免费质保三年。

具体产品、维保需求如下:
1. 供应商提供的产品需为原厂正品，符合国家相关行业标准、规范及招标文件要求，具备完整的产品合格证、检测报告、质保凭证等相关资料。

2. 产品质量需符合《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）、《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）等国家及行业现行标准，确保产品性能稳定、兼容性强、安全可靠。

3. 若产品在验收、使用过程中发现质量问题，需在规定时间内无条件更换、维修，直至产品符合要求。

4. 该项目所有产品质保期不得少于三年（自项目验收合格并签署验收报告之日起计算），质保期内提供免费维修、免费更换损坏零部件、免费系统调试及技术支持服务。

5. 质保期内，若产品出现故障，需在响应时间内完成故障排查及维修，无法现场修复的，将提供同等规格的备用产品，确保系统不中断运行。

6. 建立7×24小时全天候售后服务热线，在系统运行过程中遇到任何问题，投标人需在10分钟内响应，到场时间不大于30分钟。

7. 故障响应及处理时限：

（1） 紧急故障（如系统整体瘫痪、摄像头故障等影响正常使用的故障）：需在接到报修后30分钟内、派遣专业技术人员携带维修工具及备用零部件抵达现场，2小时内完成故障排查及修复，若无法在规定时间内修复，将立即启用备用设备，保障系统正常运行。

（2）一般故障（如单只摄像头模糊等不影响系统整体运行的故障）：需在接到报修后1小时内派遣技术人员到场，24小时内完成修复。

（3）若故障较为复杂，需要厂家技术支持或更换特殊零部件，需及时说明情况，明确故障处理周期最长不超过5个工作日，并全程跟踪处理进度，定期反馈，确保故障尽快解决。

8. 项目实施过程中，派遣专业技术团队提供全程技术指导，配合完成系统安装、调试、验收等工作，确保系统安装规范、运行正常。

9. 项目竣工验收前，需提供项目竣工验收文档，针对相关操作人员、维护人员提供免费技术培训，培训内容包括产品操作方法、日常维护技巧、常见故障排查、系统参数设置等，确保相关人员能够熟练掌握系统使用及维护技能，培训人数、次数根据需求调整，直至达到预期效果。

10. 质保期内，定期派遣技术人员对系统进行巡检，排查潜在故障，优化系统性能，提供系统维护建议。
11. 若产品存在质量问题，不符合招标文件及本承诺书要求，投标人需在5个工作日内完成退换货，并承担由此造成的全部损失。

12. 若因投标人售后服务不到位导致系统无法正常运行，给招标人造成损失的，投标人将全额承担赔偿责任。

13. 投标人提供的售后服务团队必须由具备专业资质、丰富经验的技术人员组成，能够熟练处理各类摄像头监控系统故障，提供专业、高效的服务。

（三）信息安全、与其他系统配合情况及接口要求

在建设及维护期内，必须无条件配合院方相关系统的联调测试和工作安排。
