湛江中心人民医院护士鞋采购项目用户需求书

**一、合格供应商资格要求**

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.本项目不接受联合体投标。

**二、项目明细清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **码数** | **单位** | **拟购 数量** | **预算金额 （元）** |
| 1 | 普通护士鞋 | 各种码数 | 双 | 2341 |  |
| 2 | 护士靴 | 各种码数 | 双 | 29 |  |
| 3 | 男护士鞋 | 各种码数 | 双 | 90 |  |
| 4 | 手术专用鞋 | 各种码数 | 双 | 282 |  |
| **合计数量：** | | | | **2742** | 194776 |

**▲二、技术参数要求**

（一）普通护士鞋参数

1.护士鞋整体质量要求：防滑、耐磨、静音、易清洁、穿着轻盈舒适、光感好，防潮、防臭、防菌、绿色环保。

2.颜色：白色

3.鞋码规格： 33# - 43#（以签订合同时的尺码要求为准）

4.鞋面：采用头层牛皮。皮质厚度1.6mm-1.7mm,质地柔韧，透气性好，耐穿着。

5.鞋里：采用天然头层猪皮，舒适透气不捂脚。

6.鞋底：高弹爆米花鞋底。主要特点是：（1）超轻密度：可制备密度范围在0.15-0.25g/立方厘米的发泡ETPU；（2）高回弹弹性：发泡ETPU的回弹性可达61%以上；（3）低温性能好：在零下20℃，依然保持良好的柔韧性；（4）高耐折性：ETPU发泡材料耐折次数高于12万次；（5）极佳环保性：ETPU发泡材料及整个制备工艺均为绿色环保材料；（6）高耐磨性：磨耗量测试值低于53立方毫米；（7）耐黄性：ETPU发泡材料耐黄变等级达到4.5级以上。新型无味ETPU鞋底的特点是具有良好的柔软性，橡胶般的弹性，在0℃以下仍能够具有较好的可挠性，透明性和表面光泽性好，化学稳定性良好，抗老化和耐臭氧强度好，无毒性。与填料的掺混性好，着色和成型加工性好。

7.鞋垫：天然乳胶泡沫鞋垫。鞋垫厚度2-3公分天然乳胶海绵，对足底增加有效支撑，鞋垫里面有按摩颗粒，对足部有按摩作用，穿着多久都不会疲劳。

8.质量标准参照国家QB/T2955-2017皮鞋行业标准制作。

**以上所有参数需提供面料的检测报告，该检测报告必须由CMA和CNAS认证检测认证资质的第三方检测机构出具的合格检验报告并加盖响应供应商公章，检测报告日期须在2022年1月之后有效。**

（二）护士靴参数

1、鞋面

（1）采用白色一级牛皮(头层牛皮)，质地柔韧,透气性强,舒适,易于清洁打理防静电；

（2）鞋子要求内侧拉链式：鞋面厚度为1.5-1.8㎜。

（3）车缝部分以40番白色珠光尼龙线，每英寸10针，毛孔小，粒面细致，具有一定的抗张强度和抗崩裂强度，具有一定的延伸性和可塑性，柔软、丰满，耐用性好。

（4）有较好的耐水性、透气性、透水气性、吸湿性及耐汗性。

2、内里

（1）材料为猪皮无绒内里：相互交织紧密，有较大的强度和耐磨性。

（2）经抗微生物处理，保暖，舒适，不捂脚。

（3）要求防臭、防霉、防菌、绿色环保。

3、鞋底：材质为橡胶鞋底，高度4.0+0.5cm，要求有止滑刻纹，弹性好，耐磨，静音，防滑性能好。

4、鞋面与鞋底保证100%的粘结牢固，鞋底与鞋面采用天然原材料制成，无毒、无害、无污染。

5、尺码: 33# - 43#（以签订合同时的尺码要求为准）。

6. 质量标准参照国家QB/T2955-2017皮鞋行业标准制作。

**以上所有参数需提供面料的检测报告，该检测报告必须由CMA和CNAS认证检测认证资质的第三方检测机构出具的合格检验报告并加盖响应供应商公章，检测报告日期须在2022年1月之后有效。**

1. 男护士鞋参数

1、质量标准参照国家QB/T2955-2017皮鞋行业标准制作。

2、鞋面：优质一级白色牛皮，要求纹路细腻光滑，柔软，韧性良好，一级牛皮的毛细孔透气性强,舒适,易于打理。

3、内里：采用天然优质网纱内里。舒适透气，能吸汗除臭。

4、鞋垫：海波丽棉鞋垫，透气性好。

5、鞋底：天然橡胶大底，全方位提高鞋底的抓地力，弹性好、减震耐磨，坚固防滑。

6、尺码: 38# - 44# （以签订合同时的尺码要求为准）。

**以上所有参数需提供面料的检测报告，该检测报告必须由CMA和CNAS认证检测认证资质的第三方检测机构出具的合格检验报告并加盖响应供应商公章，检测报告日期须在2022年1月之后有效。**

1. 手术拖鞋参数

1、采用进口EVA原料制作，质量标准参照国家GB/T2955-2017行业标准制作。

2、可防水、漂白、很好的进行清洁和消毒，耐酸碱，不褪色，低温浸泡消毒清洗，重复使用，快干易保存，只需擦拭干净或晾干即可。

3、鞋型采用包头设计，简约美观，可以保护脚不被利器所伤。避免针刺伤、血液滴溅

4、鞋面前段排气孔设计，良好的透气性。

5、鞋底采用环保EVA+橡胶防滑底配合独特的防滑止刻纹理，让鞋更防滑耐穿，行走无噪音。

6、人体工程学设计、真正柔软舒适，鞋床得以达到极为舒适和支撑的效果。

7、阔口设计，穿、拖方便，避免手、足部的污染。

8、2CM鞋底厚度，让脚不疲劳，久站不累。

9、尺码: 36# - 45# （以签订合同时的尺码要求为准）

**以上所有参数需提供面料的检测报告，该检测报告必须由CMA和CNAS认证检测认证资质的第三方检测机构出具的合格检验报告并加盖响应供应商公章，检测报告日期须在2022年1月之后有效。**

**三、商务要求**

（一）样本要求

★1.响应供应商按照技术参数要求各提供样鞋一双，样鞋需独立提交并注明项目名称、供应商名称，联系电话等相关信息。

2.成交供应商的样品将封存于采购人处，作为日后货物验收的依据。

3.成交供应商在供货时所提供的上述货物的各项工艺及材料必须不低于提交的样品。

4.未成交供应商的样鞋在开标7日内由自行取回，未按时取回的样鞋将按投标人自愿放弃，采购人有权处理并不负任何责任。

（二）货物要求

1、质量与检验

1.1.成交供应商须提供全新的、原厂原装、完全符合国家有关质量标准的货物。

1.2.货物的到货验收包括：

（1）货物质量若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，完整无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（2）货物的技术指标是否符合成交供应商的报价文件(货物技术性能标准以技术条款响应表为准)要求数量、外观质量、随货同行备件备品、装箱单、说明书(中文)内容、货物制造商或代理经销商的供货证明(包括产品名称、数量、规格型号等)原件及复印件及货物包装完整无破损。

1.3.货物型号及技术参数不符合采购文件要求，造成质量出现问题，成交供应商应负责三包(收到采购人书面报告7天内包修、包换、包退)，全部费用由成交供应商负责。

（三）验收要求

1.成交人提供的货物必须符合采购人的要求，不得以假乱真、以次充好，不得破不得错乱,包括：（1）左右脚尺码相同。（2）鞋子实际尺码（长度）相同，面衬、中底板的尺码相同。（3）大底与帮面接着面粘合牢固，无裂痕、无空隙。（4）中帮内侧等展示面，不能有面积超过2平方毫米的磨损。（5）后里领口、鞋舌不能有破损。（6）针车不能有车破的地方。（7）大底破损缺料，长超过1mm，宽超过1.5mm不合格。（8）鞋舌固定必须牢固，不得有脱落。大底标连接应牢固。

2、成交人提供的货物均应完全符合国家行业标准质量，标准参照国家QB/T2955-2017皮鞋行业标准制作，供货时具有相应的合格证。

3、货物送达采购人指定的地点后，由双方工作人员按送货单进行初步的检货验收和签名确认。初检仅代表采购人收到成交人送达货物的数量，并不代表采购人已经认可成交人货物的质量。

4、本项目在验收中如发现货物不符合合同的约定，采购人有权拒绝接受货物，产品验收不合格的或事后发现以假乱真、以次充好的，采购人有权无条件退货，成交人应在15天内提供符合合同约定的产品，否则,视为成交人逾期交货，并按照合同条款进行处罚。

（四）服务期、交货期及付款方式

1、付款方式 ：货到采购人验收合格并使用后，无质量问题60天内一次性付清。

2、交货期：合同签订后，30个日历天内完成供货、交付使用。

3、到货及安装地点：湛江中心人民医院内指定地点。

▲4、质保期及售后服务：全部验收合格之日起1年。质量保证期内成交供应商提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，售后服务提供上门服务，只要采购人有服务需求，中标人均应无条件响应，包括但不限于：码数更换、因质量问题的更换等人工、费用均由中标人负责，采购人不再支付任何费用。